|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Φ5)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**  **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ** |  |  |  |  |
| Α/TIM | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ |
| 5.1 | 5.1: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32΄ ΙΝΤΣΩΝ LED FULL HD Τύπος:LED TV 32"  Ευκρίνεια:Full HD  Συχνότητα:100 Hz και ανώτερη  Ανάλυση 1920x1080  Ενσωματωμένα ηχεία  Συνδεσιμότητα: 2x HDMI, 1x USB τουλάχιστον  Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες (για το τηλεχειριστήριο), καλώδιο τροφοδοσίας.  Τοποθετημένες και συνδεμένες σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου και επίδειξη αυτών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.2 | 5.2: Πλυντήριο ρούχων  Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος: 1400 rpm  Χωρητικότητα πλύσης (kg): 12 kg και άνω  Ενεργειακή κλάση:A+++ τουλάχιστον  Φόρτωση: Εμπρόσθια  Χρώμα : λευκό  Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.3 | **(**5.3): ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ  Ταχύτητα περιστροφής κυλίνδρου 2 - 4.5 m/min  Πεντάλ για άνετο χειρισμό  Επιλογή θερμοκρασίας για διαφορετικές βαθμίδες θερμοκρασίας  Επιλογή ταχύτητας κυλίνδρου  Τοποθέτηση και εγκατάσταση καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη | ΝΑΙ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | (5.4): ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ  5.4 Φόρτωση: Εμπρόσθια φόρτωση  Ενεργειακή κλάση: A++ τουλάχιστον  Χωρητικότητα στεγνώματος (kg): 9 kg τουλάχιστον  Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών : Να Διαθέτει  Tάση εισόδου: 220 - 240 [Volt](http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMediaPediaDisplayArticle?storeId=19701&langId=-18&entryId=1060502)  Συχνότητα: 50 Hz  Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη. | ΝΑΙ |  | |  |  |
| 5.5 | (5.5): ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ  5.5 Τύπος συσκευής: Πολυκαφετιέρα  Σύστημα για ταμπλέτες/κάψουλες: Ναι  Μέγιστη ισχύς:1300 W ή ανώτερη  Πίεση αντλίας: 3.3 bar ή ανώτερη  Τεχνολογία παρασκευής αφεψημάτων: καφές, espresso, cappuccino, ζεστή σοκολάτα ή τσάι  Τάση εισόδου: 220 - 240 V  Συχνότητα: 50 - 60 Hz  Επίδειξη και δοκιμαστική χρήση αυτού. | ΝΑΙ |  | |  |  |
| 5.6 | (5.6): ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 2KW  Για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους αδιάβροχο IPX-5.  Λάμπα μακράς διαρκείας. (έως 7000 ώρες)  Περιλαμβάνει καλωδίωση όση χρειάζεται μέχρι την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και βάση στήριξης σε τοίχο  Ισχύς 2KW τουλάχιστον  Τοποθέτηση στον τοίχο σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα έτοιμο προς χρήση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη. | ΝΑΙ |  |  | |  |
| 5.7 | (5.7): ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  Κεραία εξωτερικού χώρου και να συνδέεται με την DIGEA, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3.   * Ενίσχυση: 18 με 35 dΒ . * Ζώνη συχνότητας: UHF   Περιλαμβάνει καλωδίωση όση χρειάζεται για σύνδεση με την τηλεόραση.  Βάση στήριξης, κοντάρι, τοποθέτηση εγκατάσταση, καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για να είναι έτοιμη προς χρήση. | ΝΑΙ |  |  | |  |

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα υπογραφή)