|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Φ5)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ** **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ**  |  |  |  |  |
| Α/TIM | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ |
| 5.1 | 5.1: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32΄ ΙΝΤΣΩΝ LED FULL HD Τύπος:LED TV 32"Ευκρίνεια:Full HDΣυχνότητα:100 Hz και ανώτερηΑνάλυση 1920x1080Ενσωματωμένα ηχείαΣυνδεσιμότητα: 2x HDMI, 1x USB τουλάχιστονΤηλεχειριστήριο Μπαταρίες (για το τηλεχειριστήριο), καλώδιο τροφοδοσίας.Τοποθετημένες και συνδεμένες σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου και επίδειξη αυτών.  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.2 | 5.2: Πλυντήριο ρούχων Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος: 1400 rpmΧωρητικότητα πλύσης (kg): 12 kg και άνωΕνεργειακή κλάση:A+++ τουλάχιστονΦόρτωση: Εμπρόσθια Χρώμα : λευκό Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη.  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.3 | **(**5.3): ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΤαχύτητα περιστροφής κυλίνδρου 2 - 4.5 m/min Πεντάλ για άνετο χειρισμόΕπιλογή θερμοκρασίας για διαφορετικές βαθμίδες θερμοκρασίαςΕπιλογή ταχύτητας κυλίνδρουΤοποθέτηση και εγκατάσταση καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη | ΝΑΙ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | (5.4): ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ5.4 Φόρτωση: Εμπρόσθια φόρτωσηΕνεργειακή κλάση: A++ τουλάχιστονΧωρητικότητα στεγνώματος (kg): 9 kg τουλάχιστονΣύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών : Να ΔιαθέτειTάση εισόδου: 220 - 240 [Volt](http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMediaPediaDisplayArticle?storeId=19701&langId=-18&entryId=1060502)Συχνότητα: 50 Hz Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη.  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.5 | (5.5): ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ5.5 Τύπος συσκευής: ΠολυκαφετιέραΣύστημα για ταμπλέτες/κάψουλες: ΝαιΜέγιστη ισχύς:1300 W ή ανώτερηΠίεση αντλίας: 3.3 bar ή ανώτερηΤεχνολογία παρασκευής αφεψημάτων: καφές, espresso, cappuccino, ζεστή σοκολάτα ή τσάιΤάση εισόδου: 220 - 240 VΣυχνότητα: 50 - 60 HzΕπίδειξη και δοκιμαστική χρήση αυτού.  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.6 | (5.6): ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 2KWΓια εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους αδιάβροχο IPX-5.Λάμπα μακράς διαρκείας. (έως 7000 ώρες)Περιλαμβάνει καλωδίωση όση χρειάζεται μέχρι την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και βάση στήριξης σε τοίχοΙσχύς 2KW τουλάχιστονΤοποθέτηση στον τοίχο σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα έτοιμο προς χρήση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη.  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.7 | (5.7): ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΚεραία εξωτερικού χώρου και να συνδέεται με την DIGEA, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3.* Ενίσχυση: 18 με 35 dΒ .
* Ζώνη συχνότητας: UHF

Περιλαμβάνει καλωδίωση όση χρειάζεται για σύνδεση με την τηλεόραση.Βάση στήριξης, κοντάρι, τοποθέτηση εγκατάσταση, καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για να είναι έτοιμη προς χρήση.  | ΝΑΙ |  |  |  |

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα υπογραφή)